СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2018 года № 153

с. Урыв-Покровка

О проекте внесения изменений и дополнений в Правила

землепользования и застройки Урывского сельского

поселения Острогожского муниципального района

Воронежской области, утверждённые решением Совета

народных депутатов Урывского сельского поселения

от 22.12.2011 г. № 67 «Об утверждении Правил землепользования

и застройки Урывского сельского поселения Острогожского

муниципального района Воронежской области»

(в редакции решений от 16.02.2016 № 32,

от 10.11.2016 г. № 68, от 04.08.2017 г. № 94)

Руководствуясь статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Урывского сельского поселения , протестом Острогожской межрайпрокуратуры от 15.06.2018 г. № 2-1-2018/1696 и в целях приведения Правил землепользования и застройки Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области в соответствие с законодательством, Совет народных депутатов Урывского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект внесения изменений в решение Совета народных депутатов Урывского сельского поселения от 22.12.2011 г. № 67 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области»

(в редакции решений от 16.02.2016 № 32, от 10.11.2016 г. № 68, от 20.06.2017 г. № 88) изложив текстовую часть в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Назначить на 18.02.2019 года публичные слушания по проекту изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Урывского сельского поселения № 67 от 22.12.2011 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области» (в редакции решений от 16.02.2016 № 32, от 10.11.2016 г. № 68, от 20.06.2017 г. № 88) с участием жителей с.Урыв-Покровка, х.Ново-Успенка, х. Веселый.

3. Утвердить оргкомитет по подготовке публичных слушаний в составе:

1) Деревщиков Николай Владимирович - глава Урывского сельского поселения;

2) Хорошилов Николай Михайлович – заместитель председателя Совета народных депутатов Урывского сельского поселения;

3) Падалкина Светлана Николаевна - старший инспектор по земельным вопросам администрации Урывского сельского поселения;

4) Гнездилова Татьяна Андреевна – депутат Совета народных депутатов Урывского сельского поселения;

5) Анненкова Варвара Андреевна – депутат Совета народных депутатов Урывского сельского поселения.

Назначить ответственным по подготовке и проведению публичных слушаний заместителя председателя Совета народных депутатов Урывского сельского поселения Хорошилова Н.М.

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области согласно приложению № 2.

4. Настоящее решение подлежит обнародованию.

5. Данное решение разместить на сайте администрации Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

Глава Урывского сельского поселения Н.В.Деревщиков

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

Урывского сельского поселения

от 26.11.2018 г № 153

**ПРОЕКТ**

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

**УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ области**

**утвержденные решением Совета народных депутатов**

**Урывского сельского поселения от 22.12.2011 г. № 67**

**(в редакции решений от 16.02.2016 № 32, от 10.11.2016 г. № 68, от 20.06.2017 г. № 88)**

**Оглавление**

[Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 6](#_Toc302050792)

[В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 6](#_Toc302050793)

[1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Урывского сельского поселения 6](#_Toc302050794)

[**Статья 1. Сфера применения правил землепользования и застройки Урывского сельского поселения** 6](#_Toc302050795)

[**Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки Урывского сельского поселения и их определения** 6](#_Toc302050796)

[**Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки** 9](#_Toc302050797)

[**Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки** 9](#_Toc302050798)

[**Статья 5. Общие положения о градостроительном зонировании территории поселения** 10](#_Toc302050799)

[**Статья 6. Использование земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов** 13](#_Toc302050800)

[**Статья 7. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам** 13](#_Toc302050801)

[**Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам** 14](#_Toc302050802)

[**Статья 9. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства** 14](#_Toc302050803)

[2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 15](#_Toc302050804)

[**Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства** 15](#_Toc302050805)

[**Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства** 16](#_Toc302050806)

[**Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства** 17](#_Toc302050807)

[3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 19](#_Toc302050808)

[**Статья 13. Общие положения о подготовке документации по планировке территории** 19](#_Toc302050809)

[4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 19](#_Toc302050810)

[**Статья 14. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки** 19](#_Toc302050811)

[5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 20](#_Toc302050812)

[**Статья 15. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки Урывского сельского поселения** 20](#_Toc302050813)

[6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 22](#_Toc302050814)

[**Статья 16. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории Урывского сельского поселения** 22](#_Toc302050815)

[РАЗДЕЛ 2. КАРТА (СХЕМА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 22](#_Toc302050816)

[**Статья 17. Состав и содержание карт (схем) градостроительного зонирования** 22](#_Toc302050817)

[РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 23](#_Toc302050818)

[**Статья 18. Общие положения о градостроительных регламентах территориальных зон** 23](#_Toc302050819)

[**Статья 19. Жилые зоны** 24](#_Toc302050820)

[**Статья 20. Общественно-деловые зоны** 41](#_Toc302050821)

[**Статья 21. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры** 49](#_Toc302050822)

[**Статья 22. Зоны сельскохозяйственного использования** 64](#_Toc302050824)

[**Статья 23. Зоны специального назначения** 72](#_Toc302050825)

[**Статья 24. Производственно-коммунальные зоны**. 78](#_Toc302050826)

[**Статья 25. Зоны водных объектов общего пользования** 87](#_Toc302050827)

[**Статья 26. Зона лесов** 87](#_Toc302050828)

[**Статья 27. Зона объектов культурного наследия** 87](#_Toc302050829)

[**Статья 28. Дополнительные градостроительные регламенты и ограничения в зонах с особыми условиями использования территории и иных зонах с особыми условиями использования земельных участков.** 88](#_Toc302050830)

**Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ**

**В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ**

**1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Урывского сельского поселения**

**Статья 1. Сфера применения правил землепользования и застройки Урывского сельского поселения**

1. Правила землепользования и застройки Урывского сельского поселения (далее по тексту - Правила) - документ градостроительного зонирования, принятый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Воронежской области, Острогожского муниципального района, Урывского сельского поселения, генеральным планом Урывского сельского поселения и устанавливающий порядок применения Правил и порядок внесения изменений в Правила, территориальные зоны, градостроительные регламенты.

2. Правила вводят в Ольшанском сельском поселении (далее по тексту - поселение) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента для:

- создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:

- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

- иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Острогожского муниципального района и поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории поселения.

**Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки Урывского сельского поселения и их определения**

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, прудов и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

генеральный план поселения - вид документа территориального планирования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

градостроительное зонирование - зонирование территории поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

документация по планировке территории - документация, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков;

жилой дом блокированный - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками и имеет выход на территорию общего пользования;

жилой дом индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой дом многоквартирный - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;

жилой район - структурный элемент жилой территории населенного пункта;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением нестационарных временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар;

отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения;

парковка - открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей;

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

санитарно-защитные зоны - специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;

этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении;

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

**Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки**

1. К полномочиям Совета народных депутатов поселения в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) утверждение правил землепользования и застройки, утверждение внесения изменений в правила землепользования и застройки;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

2. К полномочиям администрации поселения (далее - администрация) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;

2) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;

3) утверждение документации по планировке территорий, в том числе утверждение градостроительных планов земельных участков;

4) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства или земельного участка;

5) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

8) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

9) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных органов местного самоуправления поселения.

**Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки**

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения (далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным при администрации поселения в целях организации решения вопросов, связанных с землепользованием и застройкой территории поселения.

2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение заявок на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2) рассмотрение заявок на предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

4) подготовка заключений по результатам публичных слушаний;

5) подготовка рекомендаций для принятия главой администрации решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) подготовка заключения о необходимости внесения изменений в Правила;

7) осуществление процедур, по подготовке проекта изменений в Правила, утверждения изменений в Правила.

8) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

3. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления поселения, депутаты Совета народных депутатов поселения, представители территориальных органов местного самоуправления поселения; представители общественных организаций, расположенных на территории поселения; представители организаций, осуществляющих на территории поселения хозяйственную деятельность, иные компетентные лица.

В состав Комиссии по согласованию могут входить представители территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления Острогожского района, иных органов и организаций.

4. Персональный состав членов Комиссии, положение о Комиссии и порядке ее деятельности утверждается главой администрации поселения.

**Статья 5. Общие положения о градостроительном зонировании территории Урывского сельского поселения**

1. Настоящими Правилами на территории поселения устанавливаются следующие территориальные зоны:

**1.1. Жилые зоны (Ж), в том числе подзоны:**

- зона застройки малоэтажными жилыми домами - Ж1;

**1.2. Общественно-деловые зоны (О), в том числе подзоны:**

- многофункциональная общественно-деловая зона- О1;

- зона размещения культовых объектов - О2.

**1.3 Производственно-коммунальные зоны**

- зона размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий (П1)

**1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ), в том числе подзоны:**

- зона улиц и дорог внутри населенного пункта - ИТ1;

- зона внешнего транспорта ИТ2

**1.5. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ), в том числе подзоны:**

- зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов – СХ1

- зона сельскохозяйственного использования на землях сельхозназначения - СХ2

**1.6. Зоны специального назначения (СН)**

- зона кладбищ – СН1

**1.7. Зоны водных объектов общего пользования (В), в том числе подзоны**

- зона водных объектов общего пользования – В1.

**1.8. Зоны лесов (Л), в том числе подзоны;**

-зона земель лесного фонда – Л1.

2. Территориальные зоны подразделяются на подзоны, в зависимости от параметров разрешенного использования и специфики объектов капитального строительства и земельных участков.

Подзоны могут подразделяться на участки градостроительного зонирования, образуемые планировочными единицами и отдельными земельными участками, расположенными в разных частях населенного пункта (поселения).

3. На карте градостроительного зонирования территории поселения отображены границы и кодовые обозначения установленных настоящими Правилами территориальных зон, подзон и участков градостроительного зонирования.

4. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных участков, границам населенных пунктов, границам поселения, естественным границам природных объектов, иным границам.

5. Границы территориальных зон имеют текстовое описание их прохождения для идентификации их прохождения.

6. На карте градостроительного зонирования отображены объекты культурного наследия, земель лесного фонда, водных объектов общего пользования, земель сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель иных категорий.

7. На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий.

8. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

9. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, с учетом утвержденных в составе схемы территориального планирования Острогожского муниципального района зон планируемого размещения объектов капитального строительства районного значения и утвержденных в составе схемы территориального Воронежской области зон планируемого размещения объектов регионального значения;

- видов территориальных зон.

10. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

11. На земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, а также в границах выявленных объектов культурного наследия (памятников и ансамблей); в границах территорий общего пользования; занятые линейными объектами; предоставленные для добычи полезных ископаемых действие градостроительного регламента не распространяется.

Использование указанных земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Воронежской области или уполномоченными органами местного самоуправления муниципального района или поселения, в соответствии с федеральными законами.

Решения о режиме содержания территорий объектов культурного наследия, параметрах их реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, а именно: по объектам культурного наследия федерального значения - уполномоченным федеральным органом, по объектам регионального значения - уполномоченным органом исполнительной власти Воронежской области.

12. Для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Воронежской области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

13. На карте градостроительного зонирования отображены объекты и зоны с особыми условиями использования территории, зоны иных ограничений, условно разделенных по следующим факторам:

1) природно-экологические факторы:

- водные объекты и их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные опасным геологическим процессам (оползни, обвалы, карсты, подтопления и затопления и другие);

- источники водоснабжения и зоны санитарной охраны;

- объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники, полигоны твердых бытовых отходов) и их санитарно-защитные зоны и зоны охраны;

2) техногенные факторы:

- промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия и их санитарно-защитные зоны;

- объектов электроэнергетики и их санитарно-защитные и охранные зоны,

- объекты связи и иные объекты, создающие электромагнитные поля и их санитарно-защитные зоны и зоны ограничений;

- газораспределительных сети и их охранные зоны;

14. Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) градостроительный регламент в границах водоохранных зон устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

б) градостроительный регламент в границах санитарно-защитных зон устанавливается в соответствии с утвержденным проектом таких зон.

в) градостроительные регламенты в границах зон охраняемых объектов устанавливаются на основании предложений уполномоченных федеральных органов об установлении особых условий использования территории зоны охраняемых объектов;

15. Изменение установленного уполномоченными органами градостроительного регламента (режима использования) территорий на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, зон с особыми условиями использования территорий осуществляется установившим регламент уполномоченным органом, путем внесения изменения в правовой акт, в соответствии с действующим законодательством. В настоящие Правила в таких случаях вносятся соответствующие изменения.

16. Границы территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, границы территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, границы зон с особыми условиями использования территорий, наносятся на карты градостроительного зонирования в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти или местного самоуправления; содержащими описание границ; в соответствии с установленными законодательством параметрами таких территорий и зон; на основании документов кадастрового учета; материалов генерального плана поселения, иных документов, содержащих описания местоположения границ указанных территорий и зон.

17. Изменение установленных уполномоченными органами границ территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, границ территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, границ зон с особыми условиями использования территорий осуществляется установившим такие границы уполномоченным органом. В настоящих Правилах отображаются внесенные изменения.

**Статья 6. Использование земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов**

1. Использование и застройка земельных участков на территории поселения, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, может осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства только с соблюдением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных предельных размеров земельных участков и предельных параметров объектов капитального строительства; соблюдением ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующей территориальной зоне при соблюдении требований технических регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, стандартов и нормативов. Основные виды разрешенного использования при условии соблюдения вышеназванных требований не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующей территориальной зоне, при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами, при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов;

3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности и объекты капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам разрешенного использования и осуществляемые совместные с ними. В случае если основной или условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства не установлены, вспомогательный не считается разрешенным.

**Статья 7. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам**

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение границ, вида разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей статьи осуществляется при условии формирования земельных участков в пределах границ соответствующей территориальной зоны.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на карте (схеме) градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

**Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам**

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются не соответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствует видам разрешенного использования соответствующей территориальной зоны;

- существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для соответствующей территориальной зоны, в том числе установленным режимам охранных зон объектов культурного наследия;

- расположенные на указанных земельных участках производственные и иные объекты капитального строительства требуют установления санитарно-защитных зон, охранных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие градостроительному регламенту, за исключением случаев, когда использование этих объектов представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), что установлено уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими регламентами. Для объектов, представляющих опасность, уполномоченными органами устанавливается срок приведения их в соответствие градостроительному регламенту, нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и техническими регламентами.

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться путем приведения их в соответствие установленным градостроительным регламентам.

4. Перечень объектов, не соответствующих градостроительным регламентам, а также сроки приведения этих объектов в соответствие с градостроительным регламентом, устанавливается правовым актом администрации поселения.

**Статья 9. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством Воронежской области и принятыми в соответствии с ними правовыми актами поселения, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на территории поселения.

**2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО**

**СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

**Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с документацией по планировке территории, допускается только при условии внесения изменений в соответствующую документацию по планировке территории в порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон, при условии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается законодательством, настоящими Правилами и иными правовыми актами поселения.

По заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору уполномоченные на установление или изменение видов разрешенного использования земельного участка орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня поступления такого заявления обязаны принять решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором.

При изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования правообладатель направляет заявление о намерении изменить вид разрешенного использования в Комиссию. Комиссия, в порядке, установленном правовым актом администрации поселения, осуществляет подготовку градостроительного заключения о возможности или невозможности реализации намерений заявителя с учетом соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 5-дневный срок после осуществления процедуры изменения разрешенного использования, правообладатель обязан представить в Комиссию копии документов, подтверждающих изменения разрешенного использования для внесения соответствующих изменений и дополнений в дежурные карты, а также для направления документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами (статья 11).

4. Образование новых земельных участков путем разделения или выдела допускается при условии сохранения установленных настоящими Правилами разрешенного использования, минимальных параметров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, градостроительных нормативов, в том числе, обеспечение свободного доступа ко вновь образованным земельным участкам с улицы, переулка, проезда.

Образование нового земельного участка путем объединения земельных участков допускается при условии принадлежности преобразуемых земельных участков к одной территориальной зоне, установленных настоящими Правилами параметров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, градостроительных нормативов.

Заключение о возможности преобразования земельных участков выдает Комиссия. При невозможности соблюдения вышеназванных требований, правообладатель преобразуемого земельного участка должен получить соответствующее разрешение, в порядке установленном статьей 12 настоящих Правил.

**Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства**

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может подаваться:

- при подготовке документации по планировке территории;

- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и сооружений;

- при планировании изменения вида использования земельных участков, объектов капитального строительства в процессе их использования.

2. При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды (в случае затрагивания интересов органов, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды), санитарно-эпидемиологического надзора (в случае затрагивания интересов органов, уполномоченных в сфере санитарно-эпидемиологического надзора), охраны и использования объектов культурного наследия (в случае затрагивания интересов органов, уполномоченных в сфере охраны и использования объектов культурного наследия), органов государственного пожарного надзора (в случае затрагивания интересов органов государственного пожарного надзора), иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях характеризуется возможность и условия соблюдения заявителем технических регламентов и нормативов, установленных в целях охраны окружающей природной среды и объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. На основании результатов публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение о результатах публичных слушаний, подлежащее опубликованию, и рекомендации для главы администрации поселения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

5. На основании указанных рекомендаций глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы его реализации во избежание ущерба соседним землепользователям и с целью недопущения существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

**Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства**

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направляет заявление об его предоставлении в Комиссию.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка характеристик из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые препятствуют эффективному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях дается оценка соответствия намерений заявителя настоящим Правилам, характеризуется возможность и условия соблюдения заявителем технических регламентов, градостроительных и иных нормативов, установленных в целях охраны окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц, интересы которых могут быть нарушены в результате отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Комиссия обобщает полученные заключения уполномоченных органов, готовя сводное заключение о принципиальной возможности или невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

В случае принципиальной невозможности предоставления указанного разрешения, комиссия готовит проект мотивированного отказа для рассмотрения главой администрации поселения.

В случае принципиальной возможности предоставления указанного разрешения, комиссия направляет главе администрации поселения заключении для принятия решения о проведении публичных слушаний. В заключении обязательно указываются границы территории (зоны, подзоны), на которой необходимо проводить публичные слушания.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

5. На основании результатов публичных слушаний Комиссия подготавливает и направляет главе администрации поселения рекомендации о возможности предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Глава сельского поселения в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства действует в течение двух лет и является обязательным документом для подготовки градостроительного плана земельного участка и выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

8. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ

**Статья 13. Общие положения о подготовке документации по планировке территории**

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются администрацией поселения по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

2. Документация по планировке территории готовится на основании генерального плана Борщевского сельского поселения и настоящих Правил.

3. Состав и содержание документации по планировке территории определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Воронежской области и правовыми актами поселения.

4. Подготовленная документация по планировке территории, до ее утверждения, подлежит опубликованию и обсуждению на публичных слушаниях с участием:

1) всех жителей поселения (населенного пункта), правообладателей недвижимости и заинтересованных лиц, в случаях, если документация по планировке территории, требует внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения;

2) правообладателей смежных земельных участков, граждан, проживающих в пределах территориальной зоны (территориальных зон), в границах которой расположен земельный участок (земельные участки), применительно к которому осуществляется подготовка документации по планировке территории. В случае, если документация по планировке подготавливается на объект (объекты), которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

5. Порядок проведения публичных слушаний устанавливается правовым актом Совета народных депутатов поселения.

6. Документация по планировке территории утверждается главой администрации поселения, подлежит опубликованию и размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Острогожского муниципального района и иных информационных системах, в соответствии с действующим законодательством.

7. После утверждения документации по планировке территории в установленном порядке, в настоящие Правила могут быть внесены соответствующие изменения.

**4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

**Статья 14. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки**

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке.

2. Публичные слушания проводятся:

- по проекту генерального плана поселения и проектам решений о внесении в него изменений и дополнений;

- по проекту Правил землепользования и застройки поселения и проектам решений о внесении в него изменений и дополнений;

- по проектам планировки территории и проектам межевания территорий;

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Порядок информирования населения поселения о подготовке указанных в пункте 2 настоящей статьи документов, а также о подготовке к внесению в них изменений; порядок организации и проведения по ним публичных слушаний определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и правовых актов Совета народных депутатов поселения.

5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

**Статья 15. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки Урывского сельского поселения**

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Воронежской области, правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Острогожского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти Воронежской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления Острогожского муниципального района, в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства муниципального (районного) значения

- органами местного самоуправления поселения, в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории поселения;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

К предложениям о внесении изменений в Правила прикладываются документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в Правила.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации поселения.

Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету изменений в Правила. Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в установленный законом срок.

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате изменений Правил.

5. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Указанное решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

6. Комиссия осуществляет проверку проекта внесения изменений в Правила. По результатам проверки Комиссия направляет проект внесения изменений в Правила главе администрации поселения, или на доработку.

7. Глава администрации поселения при получении от Комиссии проекта внесения изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

8. Публичные слушания по проекту внесению изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, Воронежской области, правовыми актами поселения и настоящими Правилами.

В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой администрации поселения решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.

В случае подготовки проекта изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

9. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе администрации поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

10. Глава администрации поселения в течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила и указанных в [пункте 9](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111908;fld=134;dst=100507) настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет народных депутатов поселения или об отклонении проекта изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

11. Совет народных депутатов поселения по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить внесение изменений в Правила или направить проект внесения изменений в Правила главе администрации поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. Решение Совета народных депутатов поселения о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Решение с приложениями направляется в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального района и в орган, уполномоченный на осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

12. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные изменением федерального и регионального законодательства производятся на основании заключения Комиссии в порядке, установленном правовым актом администрации поселения.

13. Внесение изменений в настоящие Правила, вызванные необходимостью исправления выявленных технических ошибок, производятся на основании заключения Комиссии в порядке, установленном правовым актом администрации поселения.

**6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ**

**ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

**Статья 16. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории Урывского сельского поселения**

1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории поселения регулируются законодательством Российской Федерации, Воронежской области, правовыми актами Острогожского муниципального района, Урывского сельского поселения.

**Раздел 2. КАРТА (СХЕМА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ**

**Статья 17. Состав и содержание карт (схем) градостроительного зонирования**

1. Картами (схемами) градостроительного зонирования в составе настоящих Правил являются графические отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия.

2. Карта (схема) границ территориальных зон состоит из:

1) Сводной карты (схемы) зонирования всей территории поселения совмещенной со схемой границ зон с особыми условиями использования территории;

и двух фрагментов карты, по числу населенных пунктов, входящих в сельское поселение:

2) фрагмент 1: Карта (схема) границ территориальных зон села Урыв-Покровка, совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования территории;

3) фрагмент 2: Карта (схема) границ территориальных зон хутора Ново-Успенка, совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования территории;

3. На картах (схемах) градостроительного зонирования населенных пунктов и на карте (схеме) зонирования сельского поселения в обязательном порядке наносятся границы зон с особыми условиями использования, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и режим использования которых приводится в ст.26 настоящих Правил.

4. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях облегчения ориентации пользователей Правил.

Номера участков градостроительного зонирования состоят из следующих элементов:

1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии с частью 1 настоящей статьи;

2) цифрового обозначения населенного пункта поселения, отделенного от кода территориальной зоны косой чертой;

3) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделенного от цифрового обозначения населенного пункта поселения косой чертой.

5. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.

6. Участки в составе одной территориальной зоны и подзоны, в зависимости от своего местоположения, могут иметь различные ограничения градостроительной деятельности.

**РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ**

**Статья 18. Общие положения о градостроительных регламентах территориальных зон**

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования);

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- иные показатели.

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные в статье 28 настоящих Правил.

**Статья 19. Жилые зоны**

Жилые зоны населенных пунктов поселения предназначены в качестве основной функции для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат застройке малоэтажными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

**1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами - Ж1**

Зона предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами и для проживания в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства (ЛПХ с содержанием мелкого скота и птицы), отдыха или индивидуальной трудовой деятельности.

На территории поселения выделяется 68 участков градостроительного зонирования зоны застройки малоэтажными жилыми домами, в том числе:

- в селе Урыв-Покровка (1) выделяется 59 участков;

- в хуторе Ново-Успенка (2) выделяется 8 участков;

- в хуторе Веселый (3) выделяется 1 участок.

**1.1. Описание прохождения границ зон застройки усадебными одно-двухквартирными жилыми домами Ж1:**

1. Населенный пункт - село Урыв-Покровка (Ж1\1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка градостроительного зонирования** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
|
| Ж1/1/1 | Граница зоны проходит от точки 3 до точки 4 в юго-восточном направлении, далее до точки 5 в юго-западном направлении и до точки 3 в северо-западном направлении вдоль границ населенного пункта. |
| Ж1/1/2 | Граница зоны проходит от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении вдоль границ населенного пункта, затем до точки 1 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/3 | Граница зоны проходит от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении, далее до точки 11 в восточном направлении вдоль границ населенного пункта, далее до точки 10 в южном направлении, затем до точки 9 в юго-западном направлении и до точки 8,6 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/4 | Граница зоны проходит от точки 12 до точки 13 в северо-восточном направлении, затем до точки 14 в южном направлении, далее граница идет до точки 12 в северо-западном направлении вдоль границ населенного пункта. |
| Ж1/1/5 | Граница зоны проходит от точки 16 до точки 17 в восточном направлении вдоль границ населенного пункта, затем до точки 18 в южном направлении и до точки 15 в западном направлении. Далее до точки 16 в северном направлении. |
| Ж1/1/6 | Граница зоны проходит от точки 24 до точки 25 в восточном направлении вдоль границ населенного пункта, далее до точки 26 в южном направлении. Затем до точки 23 в западном направлении и до точки 24 в северном направлении. |
| Ж1/1/7 | Граница зоны проходит от точки 19 до точки 22 в восточном направлении, затем граница идет до точки 21 в южном направлении. Далее до точки 20 в западном направлении вдоль границ населенного пункта и до точки 19 в северном направлении. |
| Ж1/1/8 | Граница зоны проходит от точки 28 до точки 29 в юго-восточном направлении, затем граница идет до точки 30 в юго-западном направлении. Далее граница идет до точки 27 в западном направлении и до точки 28 в северном направлении. |
| Ж1/1/9 | Граница зоны проходит от точки 37 до точки 38,39 в северо-восточном направлении, затем граница идет до точки 37 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/10 | Граница зоны проходит от точки 31 до точки 32 в восточном направлении, затем до точки 33,34 в северо-восточном направлении. Далее граница идет до точки 35 в юго-восточном направлении и до точки 36 в западном направлении. Далее граница идет до точки 31 в северном направлении. |
| Ж1/1/11 | Граница зоны проходит от точки 40 до точки 41 в северо-восточном направлении вдоль границ населенного пункта, затем граница идет до точки 42 в юго-восточном направлении. Далее до точки 40 в западном направлении. |
| Ж1/1/12 | Граница зоны проходит от точки 43 до точки 44,45 в северо-восточном направлении вдоль границ населенного пункта, далее до точки 46 в юго-восточном направлении. Затем до точки 47 юго-западном направлении и до точки 43 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/13 | Граница зоны проходит от точки 48 до точки 49 в северо-западном направлении. Затем граница идет до точки 50 в юго-восточном направлении. Далее до точки 51 в западном направлении вдоль границ населенного пункта и до точки 48 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/14 | Граница зоны проходит от точки 65 до точки 66 в северо-восточном направлении, затем до точки 67 в юго-восточном направлении. Далее граница идет до точки 68 в юго-западном направлении и до точки 65 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/15 | Граница зоны проходит от точки 61 до точки 62 в северо-восточном направлении вдоль границ населенного пункта. Далее граница идет до точки 63 в юго-восточном направлении. Затем граница идет до точки 64 и 61 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/16 | Граница зоны проходит от точки 86 до точки 87 в северо-восточном направлении вдоль границ населенного пункта. Далее границы идут до точки 88 в юго-западном направлении. Далее до точки 86 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/17 | Граница зоны проходит от точки 69 до точки 70 в северо-восточном направлении. Далее до точки 71 в юго-восточном направлении. Далее граница идет до точки 72 в южном направлении. Затем до точки 69 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/18 | Граница зоны проходит от точки 89 до точки 90 в северо-восточном направлении. Затем граница идет до точки 91 в юго-восточном направлении. Далее до точки 89 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/19 | Граница зоны проходит от точки 93 до точки 94 в северо-восточном направлении. Далее граница идет до точки 95 в восточном направлении, затем до точки 96 в юго-западном направлении и до точки 92 в северо-западном направлении, затем до точки 93 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/20 | Граница зоны проходит от точки 74 до точки 75 в северо-восточном направлении, затем до точки 76 в юго-восточном направлении. Далее до точки 77,78 в юго-западном направлении. Далее до точки 73 в западном направлении. Затем до точки 74 в северном направлении. |
| Ж1/1/21 | Граница зоны проходит от точки 53 до точки 54,58 в северо-восточном направлении. Далее до точки 59 в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 53 в западном направлении. |
| Ж1/1/22 | Граница зоны проходит от точки 55 до точки 57 в восточном направлении. Затем до точки 56 в юго-западном направлении и до точки 55 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/23 | Граница зоны проходит от точки 79 до точки 80 в северо-восточном направлении. Далее до точки 81 в юго-восточном направлении и до точки 79 в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта. |
| Ж1/1/24 | Граница зоны проходит от точки 98 до точки 99 в восточном направлении, далее до точки 97 в южном направлении. Затем до точки 98 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/25 | Граница зоны проходит от точки 104 до точки 105 в северном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки 106 в юго-восточном направлении, далее до точки 107 в южном направлении. Затем до точки 104 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/26 | Граница зоны проходит от точки 113 до точки 114 в восточном направлении, далее до точки 115 в южном направлении. Затем до точки 112 в западном направлении и до точки 113 в северном направлении вдоль границы населенного пункта. |
| Ж1/1/27 | Граница зоны проходит от точки 117 до точки 118 в восточном направлении, далее до точки 101 в южном направлении и до точки 103 в западном направлении. Затем до точки 119 в южном направлении и до точки 122 в западном направлении и до точки 121 в южном направлении и до точки 116 в западном направлении. Далее до точки 117 в северном направлении. |
| Ж1/1/28 | Граница зоны проходит от точки 127 до точки 128 в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки129 в южном направлении и до точки 127 в западном направлении. |
| Ж1/1/29 | Граница зоны проходит от точки 131 до точки 132 в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 133 в южном направлении и до точки 130 в западном направлении, далее до точки 131 в северном направлении. |
| Ж1/1/30 | Граница зоны проходит от точки 135 до точки 136 в восточном направлении и до точки 137 в южном направлении. Далее до точки 134 в западном направлении и до точки 135 в северном направлении. |
| Ж1/1/31 | Граница зоны проходит от точки 140 до точки 141 в северо-восточном направлении, затем до точки 142 в южном направлении и до точки 139 в западном направлении и до точки 140 в северном направлении. |
| Ж1/1/32 | Граница зоны проходит от точки 144 до точки 145 в северо-восточном направлении, далее до точки 146 в южном направлении и до точки 144 в западном направлении. |
| Ж1/1/33 | Граница зоны проходит от точки 154 до точки 155 в северо-восточном направлении, затем до точки 156 в юго-восточном направлении и до точки 157 в южном направлении. Далее до точки 158 в юго-западном направлении и до точки 154 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/34 | Граница зоны проходит от точки 147 до точки 148 в северном направлении, затем до точки 149 в восточном направлении и до точки 147 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/35 | Граница зоны проходит от точки 150 до точки 151 в северо-восточном направлении, затем до точки 152 в восточном направлении и до точки 153 в юго-западном направлении и до точки 150 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/36 | Граница зоны проходит от точки 82 до точки 83 в северо-восточном направлении, далее до точки 84 в южном направлении и до точки 85 в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем граница идет до точки 82 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/37 | Граница зоны проходит от точки 169 до точки 170 в северо-восточном направлении и до точки 298 в юго-восточном направлении. Далее до точки 299 в юго-западном направлении и до точки 300 в юго-восточном направлении. Затем до точки 172 в юго-западном направлении и до точки 169 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/38 | Граница зоны проходит от точки 167 до точки 275 в юго-восточном направлении, далее до точки 276 в западном направлении и до точки 277 в южном направлении. Далее до точки 166 в западном направлении и до точки 167 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/39 | Граница зоны проходит от точки 200 до точки 201 и 272 в северо-восточном направлении, затем до точки 273 в юго-восточном направлении и до точки 274 в юго-западном направлении. Далее до точки 200 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/40 | Граница зоны проходит от точки 163 до точки 164 в северном направлении, затем до точки 165 в северо-восточном направлении и до точки 163 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/41 | Граница зоны проходит от точки 198 до точки 199 в восточном направлении, далее до точки 194 в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта, затем до точки 195 в юго-восточном направлении и до точки 196 и 197 в юго-западном направлении. Далее до точки 198 в северо-восточном направлении. |
| Ж1/1/42 | Граница зоны проходит от точки 191 до точки 192 в северо-восточном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки 193 в юго-восточном направлении и до точки 191 в северо-восточном направлении. |
| Ж1/1/43 | Граница зоны проходит от точки 183 до точки 184 в северо-восточном направлении, далее до точки 185 в восточном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 186 в юго-восточном направлении и до точки 197 в юго-западном направлении. Далее до точки 183 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/44 | Граница зоны проходит от точки 173 до точки 174 в северо-восточном направлении, далее до точки 271 в юго-западном направлении, затем до точки 270 в северо-западном направлении и до точки 175 в западном направлении. Далее граница идет до точки 173 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/45 | Граница зоны проходит за границей населенного пункта от точки 176 до точки 177 в северо-восточном направлении, затем до точки 178 в юго-западном направлении и до точки 176 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/46 | Граница зоны проходит от точки 231 до точки 232 в северном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки 243 в северо-западном направлении и до точки 233 в северном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 234 в северном направлении и до точки 235 и 236 в юго-восточном направлении. Затем граница идет до точки 237 в южном направлении и точки 231 в западном направлении. |
| Ж1/1/47 | Граница зоны проходит от точки 250 до точки 251 в восточном направлении, затем до точки 252 в юго-восточном направлении и до точки 253 в западном направлении. Далее до точки 250 в северном направлении. |
| Ж1/1/48 | Граница зоны проходит от точки 238 до точки 239 в северном направлении, затем до точки 240 в восточном направлении и до точки 241 в южном направлении. Далее до точки 238 в западном направлении. |
| Ж1/1/49 | Граница зоны проходит от точки 208 до точки 209 в северо-восточном направлении, далее до точки 210 в восточном направлении и до точки 211 в южном направлении. Далее до точки 212 в северо-западном направлении и до точки 208 в северном направлении. |
| Ж1/1/50 | Граница зоны проходит от точки 214 до точки 215 в северо-восточном направлении и до точки 213 в юго-западном направлении, далее до точки 214 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/51 | Граница зоны проходит от точки 216 до точки 217 в северном направлении, затем до точки 218 в юго-восточном направлении и до точки 219 в южном направлении. Далее до точки 216 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/52 | Граница зоны проходит от точки 220 до точки 221 в северо-восточном направлении, затем до точки 222 в восточном направлении и до точки 223 в южном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 224 в западном направлении и до точки 220 в северном направлении. |
| Ж1/1/53 | Граница зоны проходит от точки 225 до точки 226 в северо-восточном направлении, далее до точки 225 в юго-западном направлении. |
| Ж1/1/54 | Граница зоны проходит от точки 228 до точки 229 в восточном направлении, далее до точки 230 в южном направлении и до точки 227 в юго-западном направлении и до точки 228 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/55 | Граница зоны проходит от точки 254 до точки 255 и 256 в северо-восточном направлении, далее до точки 257 в юго-восточном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 258 в западном направлении и до точки 254 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/56 | Граница зоны проходит от точки 264 до точки 265 в восточном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки 263 в юго-западном направлении и до точки 264 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/57 | Граница зоны проходит от точки 260 до точки 261 в северо-восточном направлении, далее до точки 262 в восточном направлении вдоль границы населенного пункта, затем до точки 259 в юго-западном направлении и до точки 260 в северном направлении. |
| Ж1/1/58 | Граница зоны проходит от точки 249 до точки 246 в северном направлении, далее до точки 247 в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта и до точки 248 в юго-восточном направлении и до точки 249 в северо-западном направлении. |
| Ж1/1/59 | Граница зоны проходит от точки 266 до точки 267 в северо-западном направлении, далее до точки 268 в юго-восточном направлении вдоль границы населенного пункта и до точки 266 в юго-западном направлении. |

2. Населенный пункт – хутор Ново-Успенка (Ж 1\2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка градостроительного зонирования** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| Ж1/2/1 | Граница зоны проходит от точки 1 до точки 2 в восточном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки 1 в западном направлении. |
| Ж1/2/2 | Граница зоны проходит от точки 14 до точки 15 в восточном направлении, далее до точки 16 в южном направлении и до точки 17 в западном направлении. Затем граница идет до точки 14 в северном направлении. |
| Ж1/2/3 | Граница проходит от точки 18 до точки 19 в юго-восточном направлении, далее до точки 20 в южном направлении и до точки 21 в западном направлении. Затем до точки 18 в северном направлении. |
| Ж1/2/4 | Граница проходит от точки 7 до точки 8 в северном направлении, далее до точки 9 в восточном направлении и до точки 10 в южном направлении. Затем до точки 7 в западном направлении. |
| Ж1/2/5 | Граница проходит от точки 29 до точки 22 в северном направлении, далее до точки 23 в восточном направлении и до точки 24 в южном направлении. Затем граница идет до точки 25 в западном направлении, далее до точки 26 в северном направлении и до точки 27 в юго-западном направлении. Далее до точки 28 в южном направлении и до точки 29 в западном направлении. |
| Ж1/2/6 | Граница проходит от точки 30 до точки 31 в восточном направлении, далее до точки 32 в юго-восточном направлении и до точки 33 в западном направлении. Затем до точки 30 в северо-восточном направлении. |
| Ж1/2/7 | Граница проходит от точки 34 до точки 35 в восточном направлении, далее до точки 36 в юго-восточном направлении и да точки 34 в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта. |
| Ж1/2/8 | Граница проходит от точки 38 до точки 39 в восточном направлении, далее до точки 40 в юго-восточном направлении и до точки 41 в южном направлении и до точки 38 в юго-западном направлении. |

2. Населенный пункт – хутор Веселый (Ж 1\3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка градостроительного зонирования** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| Ж1/3/1 | Граница зоны совпадает с границей населенного пункта. |

**1.2. Градостроительный регламент зоны застройки** **малоэтажными жилыми домами.**

1) Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж1:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Основные виды разрешенного использования*** | ***Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)*** |
| Малоэтажные жилые дома, включающие:   * индивидуальные жилые дома * индивидуальные жилые дома с личным подсобным хозяйством * блокированные многоквартирные жилые дома * многоквартирные жилые дома * дома маневренного фонда, дома и жилые помещения для временного поселения * специальные дома системы социального обслуживания населения | * хозяйственные постройки; * гаражи не более чем на 2 машины, в т.ч. встроенные в 1 этажи жилых домов; * закрытые автостоянки для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, грузоподъемностью менее 1,5 тонны * открытые места для стоянки автомобилей; * гаражи для хранения маломерных судов; * места хранения мотоциклов, мопедов * летние кухни; * отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности; * строения для домашних животных и птицы; * отдельно стоящие индивидуальные душевые, бани, сауны, бассейны, расположенные на приусадебных участках; * теплицы, оранжереи; * надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем); * индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; * сады, огороды, палисадники; * открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физкультурой; * площадки для сбора мусора; * коммунальное обслуживание (код 3.1), * объекты гражданской обороны, * придомовые зеленые насаждения, * объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), * общее пользование территории (код 12.0). |
| ***Условно разрешенные виды использования*** | ***Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов*** |
| * временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения * магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50 кв. м * дошкольные образовательные учреждения * фельдшерско-акушерские пункты * аптеки, аптечные пункты * спортплощадки; * приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.); пошивочные ателье и мастерские до 100 кв.м. * парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; * отделения связи; * салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей; * гостиницы не более 20 мест; * офисы, отделения банков; * центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения; * библиотеки; * предприятия общественного питания не более чем 20 посадочных мест с режимом работы до 23 часов; * опорные пункты правопорядка; * памятники и памятные знаки; * религиозное использование (код 3.7) | * сооружения локального инженерного обеспечения, * надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем) * здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, * спортивные площадки без установки трибун для зрителей, * гаражи служебного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, * гостевые автостоянки, * площадки для сбора мусора (в т.ч. биологического для парикмахерских, учреждений медицинского назначения) * благоустройство территории * объекты гражданской обороны, * зеленые насаждения, * объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

2). Параметры разрешенного строительства и/или реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | | | | | | | |
| **Площадь земельного участка** | | | | | | |  | | | |
| Максимальная | | | | | | | 5000 кв. м. | | | |
| Минимальная | | | | | | | 400 кв. м. | | | |
| **Количество этажей** | | | | | | |  | | | |
| максимальное | | | | | | | 3 | | | |
| **Высота зданий, сооружений** | | | | | | |  | | | |
| максимальная | | | | | | | 12 м | | | |
| **Процент застройки** | | | | | | |  | | | |
| максимальный | | | | | | | 40% | | | |
| **Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений** | | | | | | | 3 м | | | |
| **Иные показатели** | | | | | | |  | | | |
| Минимальные отступы от застройки в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | | | | | | | 6 м | | | |
| **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ К ОСНОВНЫМ И УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** | | | | | | | | | | |
| **Код**  **ВРИ** | | **Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков** | **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС)** | | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС** | | | | | |
| **Показатель** | | | **Предельные параметры** | | **Примечания** |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | | | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - водозаборы;  - очистные сооружения;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - канализация;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;  - здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг | | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | | | 2/50000 кв.м.  2 этажа  10 м  2 м  60%  10% | Вспомогательный вид использования «Коммунальное обслуживание» допускается применительно к объектам инфраструктуры, размещение которых необходимо для обеспечения основных видов разрешенного использования, если их размещение не причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию смежных территориальных зон, не причиняет существенного неудобства жителям. |
| 12.0 | Общее пользование территории | | | - автомобильные дороги в границах населенных пунктов;  - пешеходные тротуары;  - пешеходные переходы;  - парки, скверы, бульвары, площади, набережные и другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы | | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования | | |  | Для установления вида разрешенного использования земельного участка с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования |

3). Ограниченияи особенностииспользования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне **Ж1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Архитектурно-строительные требования** | | |
| 1.1 | Жилой дом должен отстоять от застройки – не менее 6 м.  Расстояние от хозяйственных построек до застройки должно быть не менее 6 м.  В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки | Все участки зоны |
| 1.2 | от усадебного дома – 3 м;  от других построек (баня, гараж и др.) – 1м;  от стволов высокорослых деревьев – 4 м;  от стволов среднерослых деревьев – 2м;  от кустарников – 1 м.  от постройки для содержания скота и птицы – 4м.  Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.  Максимальная высота вспомогательных строений – 1 этаж(3,5м).  Минимальный отступ от границ земельного участка в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 м. и менее:  - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома;  - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома;  - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м. | Все участки зоны |
| 1.3 | Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы:  - максимальная высота оград вдоль улиц – 1,8 м. | Все участки зоны |
| 1.4 | По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% от площади забора):  - максимальная высота оград между соседними участками 1, 8 м.  Установка по меже глухих ограждений (с применением кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п.) может осуществляться без ограничений при их высоте не более 0.75 м (с наращиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями). | Все участки зоны |
| 1.5 | Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. | Все участки зоны |
| 1.6 | Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га. | Все участки зоны |
| 1.7 | Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки села не должна превышать 25%. | Все участки зоны |
| **2. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 2.1 | Удельный вес озелененных территорий в границах населенного пункта - не менее 25% | Все участки зоны |
| 2.2 | Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии действующими нормативами | Все участки зоны |
| 2.3 | Местное канализование производить с размещением выгребных ям только на территориях домовладений | Все участки зоны |
| 2.4 | Регулярная санитарная очистка территории | Все участки зоны |
| 2.5 | Площадки для мусоросборников размещаются из расчета 1 контейнер на 10 домов, но не далее чем 100м от входа в дом | Все участки зоны |
| 2.6. | Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м | Все участки зоны |
| **3. Защита от опасных природных процессов** | | |
| 3.1. | При новом строительстве - проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий | Все участки зоны |
| 3.2. | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод (закрытые водостоки и дождеприемники) | Все участки зоны |
| 3.3 | Проведение дополнительных мероприятий по защите от затопления паводком в соответствии со статьей 27 настоящих Правил. | Ж1/1/4, Ж1/1/5, Ж1/1/20, Ж1/1/21 |
| 3.4. | Для участков зоны, расположенных в границах водоохраной зоны действуют дополнительные регламенты в соответствии со статьей 27 настоящих Правил. | Ж1/1/4, Ж1/1/5  Ж1/1/20, Ж1/1/21 |
| **4. Охрана объектов культурного наследия** | | |
| 4.1 | Для участков зоны, расположенных в границах объектов культурного наследия действуют дополнительные регламенты в соответствии со статьей 27 настоящих Правил | Ж1/1/13 |

**Общие требования для зоны Ж1**

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещать:

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- магазины специализированные рыбные;

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

- мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

- бани и сауны;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением

- рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

- общественные уборные;

- похоронные бюро;

- пункты приема посуды;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- зуботехнические лаборатории;

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

**2. Ограничения использования жилых зданий, в том числе при переводе жилых помещений в нежилые**.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека, помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещать:

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

- магазины специализированные рыбные;

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м);

- мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв. м;

- бани и сауны;

- дискотеки;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением

- рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м;

- общественные уборные;

- похоронные бюро;

- пункты приема посуды;

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и декоративных работ);

- зуботехнические лаборатории;

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник;

- диспансеры всех типов;

- травмпункты;

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источником ионизирующего излучения.

**Статья 20. Общественно-деловые зоны**

Общественно - деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах также включены существующие жилые дома, гаражи.

**1.Зона многофункционального общественно-делового центра - О1**

На территории поселения выделяется 6 участков зоны многофункционального общественно-делового центра:

1.1. Описание прохождения границ участков зоны О1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **Номер участка зоны** | **Картографическое описание** |  | |
| **с. Нижний Ольшан** |  | |
| **О1/1/1** | Участок градостроительного зонирования включает в себя территорию земельного участка школы. Границы участка зоны проходят через точки 36-37-38-160-177-174-159, обозначенные на карте градостроительного зонирования. | |  |
| **О1/1/2** | Участок градостроительного зонирования находится в центре населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 8-9-10-11, обозначенные на карте градостроительного зонирования. | |  |
| **О1/1/3** | Участок градостроительного зонирования находится в центре населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 5-6-7-161, обозначенные на карте градостроительного зонирования. | |  |
| **О1/1/4** | Участок градостроительного зонирования находится в центре населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 41-42-39-40, обозначенные на карте градостроительного зонирования. | |  |
| **О1/1/5** | Участок градостроительного зонирования находится в центре населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 45-46-47-173-172-171-170, обозначенные на карте градостроительного зонирования. | |  |
|  | **с. Шинкин** | |  |
| **О1/4/1** | Участок градостроительного зонирования включает в себя территорию земельного участка магазина. Границы участка зоны проходят через точки 26-27-28, обозначенные на карте градостроительного зонирования. | |  |

1.2. Градостроительный регламент зоны О1

| **Код**  **ВРИ** | **Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков** | **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС)** | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **Предельные параметры** | | **Примечания** | |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| 3.8 | Общественное управление | - объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность | - минимальная/максимальная площадь земельного участка  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальное количество этажей зданий  - максимальная высота объектов строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 200/20000 кв. м  6 м  3 эт  20 м  50%.  15 % | | | В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99).  На территории участков общественно-деловых зданий, предприятий обслуживания, торговых центров, предприятий индустрии развлечений и др. должна быть предусмотрена парковка с расчетным количеством машино-мест  предельные размеры земельных участков для размещения гостиниц при числе мест гостиницы:  - от 25 до 100 мест – 55 кв.м. на 1 место;  - от 100 до 500 мест – 30 кв.м. на 1 место;  - от 500 до 1 000 мест – 20 кв.м. на 1 место;  - от 1 000 до 2 000 мест – 15 кв.м. на 1 место | |
| 4.1 | Деловое управление | - объекты капитального строительства для размещения органов управления производством, торговлей, деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями |
| 3.2 | Социальное обслуживание | - объекты капитального строительства для оказания гражданам социальной помощи;  - отделения почты и телеграфа;  - объекты для размещения общественных некоммерческих организаций, благотворительных организаций, клубов по интересам |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | - объекты капитального строительства для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, химчистки, прачечные, похоронные бюро) |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | - объекты капитального строительства для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - объекты капитального строительства для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты) |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - объекты капитального строительства для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | - минимальная/максимальная площадь земельного участка  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальное количество этажей зданий  - максимальная высота объектов строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 200/20000 кв.м.  6 м.  3 этажа  20 м  50%  20% | | |
| 3.6 | Культурное развитие | - объекты капитального строительства для размещения музеев, выставочных залов, домов культуры, библиотек, кинозалов;  - устройство площадок для празднеств и гуляний | - минимальная/максимальная площадь земельного участка  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальное количество этажей зданий  - максимальная высота объектов строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 200/20000 кв. м.  100/10 000 кв. м. (для рынков)  100/20 000 м.кв.(для спортивных сооружений)  6 м  3 эт  20 м  50%  15 % | | |
| 4.4 | Магазины | - объекты капитального строительства для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
| 4.6 | Общественное питание | - объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 5.1 | Спорт | - спортивные клубы, спортивные залы; площадки для занятия спортом и физкультурой |  |  | | |  | |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | - индивидуальные жилые дома;  - индивидуальные гаражи и подсобные сооружения;  - выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  - максимальное количество этажей объектов капитального строительства  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  - максимальный процент застройки в границах земельного участка | | | 200 /20000 кв. м  3 этажа (включая мансардный)  20 м  6 м  50% | |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | - жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры;  - гаражи и иные вспомогательные сооружения;  - содержание сельскохозяйственных животных  - производство сельскохозяйственной продукции | -минимальная/максимальная площадь земельных участков  - максимальное количество этажей объектов капитального строительства  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  - максимальный процент застройки в границах земельного участка | | | 200 /20000 кв. м  3 этажа (включая мансардный)  20 м  6 м  50% | |  |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |  | | |  | |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВАУСТАНОВЛЕННЫЕ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | | | | |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - водозаборы;  - очистные сооружения;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - канализация;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники,  здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | | | 200/20000 кв.м.  3 этажа  20 м  6 м  50%  10% | | Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75 % площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| 12.0 | Общее пользование территории | - автомобильные дороги в границах населенных пунктов;  - пешеходные тротуары;  - пешеходных переходы;  - парки, скверы, бульвары, площади, набережные и другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования | | |  | | Для установления вида разрешенного использования земельного участка с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования |

**2**. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне О1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Санитарные и экологические требования.** | | |
| 1.1 | Общественные зоны должны иметь нормативную степень озеленения. | Все участки зоны |
| 1.2 | Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков учреждений образования и здравоохранения допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения. | Все участки зоны |

**Статья 21. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры**

**1. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов - ИТ1**

* 1. В зону инфраструктуры транспорта в границах населенных пунктов входят улицы, переулки, проезды и иные коммуникационные территории, ограниченные красными линиями, а также объекты транспортной инфраструктуры: стоянки, парковки, автобусные станции и остановки, автотранспортные предприятия конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры путепроводов) и т.д.

В зону инженерной инфраструктуры в границах населенных пунктов входят: линейные инженерные сети, а также головные сооружения инженерной инфраструктуры (электро-подстанции, котельные, газораспределительные станции).

**1.2. Описание участков зоны ИТ1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| 1. село Урыв-Покровка | |
| ИТ1/1 | Территории всех улиц и проездов, предназначенные для транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения |
| 2. хутор Ново-Успенка | |
| ИТ1/2 | Территории всех улиц и проездов, предназначенные для транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения |
| 3. хутор Веселый | |
| ИТ1/3 | Территории всех улиц и проездов, предназначенные для транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения |

**1.3** **Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **ВРИ** | **Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков** | **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС)** | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС** | | |
| **Показатель** | **Предельные параметры** | **Примечания** |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;  - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств,  - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;  оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  - максимальный  - минимальные размеры земельных участков АЗС с количеством колонок:  - на 2 колонки  - на 5 колонок  - на 7 колонок  - предельное количество этаже  для основных зданий  для вспомогательных  максимальный процент застройки в границах земельного участка    - минимальный отступ от границ участка  -минимальный отступ от границ участка в целях определения мест допустимого размещения объектов инженерной инфраструктуры | 100/100 000 кв.м.  0,5 га  0,1 га  0,2 га  0,3 га  2 этажа  1 этаж  60%  6 м  6 м | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и на участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.  При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под проезжей частью улиц.  За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.  В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных сходов пешеходных переходов). |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);  размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;  предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;  размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса |
| 12.0 | Общее пользование территории | - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования |  | Для установления вида разрешенного использования земельного участка с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники,  здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 10/5000 кв.м.  2 этажа  12 м  6 м  60%  10% |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | | | | | |
| Не устанавливаются | | | | | |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительстваустановленные к основным и условно разрешенным видам использования | | | | | |
| Не устанавливаются | | | | | |

2. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** | |
| **1.Транспортная инфраструктура** | | | |
| 1.1 | Внутриквартальные проезды, подъездные пути предназначенные для обеспечения транспортной связи с объектами размещенными на внутриквартальной территории с транспортными магистралями должны иметь нормативные параметры. | Все участки зоны | |
| 1.2 | Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. | Все участки зоны | |
| **2.Инженерная инфраструктура** | | | |
| 2.1 | Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для этой зоны. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается. | | Все участки зоны |
| 2.2 | Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:   * под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; * в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация; * на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). | | Все участки зоны |
| 2.3 | При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под проезжей частью улиц. | | Все участки зоны |
| 2.4 | Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны производиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений. | | Все участки зоны |
| 2.5 | При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям должны предусматриваться объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта. | | Все участки зоны |

1. **Зона внешнего автомобильного транспорта-ИТ2**
   1. Региональные дороги на территории сельского поселения используются в соответствии с Правилами установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (постановление Правительства РФ № 1420 от 01.12.98г.) и отражены в статье 27 настоящих Правил.

На территории поселения находятся дороги местного и регионального значения разного класса.

Описание прохождения границ участков зоны инфраструктуры внешнего автомобильного транспорта ИТ2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| ИТ2 | 22-19 «Воронеж-Луганск – с. Урыв-Покровка» (IV класса)  В 38-0 «Воронеж-Луганск» (II класса)  32-19 «Воронеж-Луганск- х. Ново-Успенка» (V класса) |

2.2. Градостроительный регламент (регламент определяет режим использования земельных участков в границах территориальной зоны ИТ2, не занятых линейными объектами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **ВРИ** | **Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков** | **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС)** | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС** | | | | |
| **Показатель** | **Предельные параметры** | | **Примечания** | |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | |
| 7.0 | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  - максимальный  - минимальные размеры земельных участков АЗС с количеством колонок:  - на 2 колонки  - на 5 колонок  - на 7 колонок  - предельное количество этажей  для основных зданий  для вспомогательных  максимальный процент застройки в границах земельного участка    - минимальный отступ от границ участка  -минимальный отступ от границ участка в целях определения мест допустимого размещения объектов инженерной инфраструктуры | | 100/5000 кв.м.  0,5 га  0,1 га  0,2 га  0,3 га  2 этажа  1 этаж  60%  3 м  3 м | | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и на участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.  За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.  В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных сходов пешеходных переходов). |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);  размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;  предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;  размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | - гаражи с несколькими стояночными местами,  - стоянки,  -автозаправочные станции (бензиновых, газовых);  - магазины сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса;  - автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностей,  - мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | | 100/5000 кв.м.  2 этажа  12 м  3 м  60%  10% | |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники,  здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | | 100/5000 кв.м.  2 этажа  12 м  3 м  60%  10% | |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | | | | | | | |
| Не устанавливаются | | | | | | | |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительстваустановленные к основным и условно разрешенным видам использования | | | | | | | |
| Не устанавливаются | | | | | | | |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Архитектурно-строительные требования.** | | |
| 1.1 | За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта. | Все участки зоны |
| 1.2 | В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:  -объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);  -отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса). | Все участки зоны |
| 1.3 | Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать:  -изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта;  -уширение проезжей части перед перекрестками. | Все участки зоны |
| 1.4 | В пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания владельцев автотранспортных средств и пассажиров. | Все участки зоны |
| 1.5 | Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. | Все участки зоны |
| 1.6 | При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин. | Все участки зоны |
| **2. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 2.1 | Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов. | Все участки зоны |
| 2.2 | От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам. | Все участки зоны |

Объекты транспортной инфраструктуры с установленной санитарно-защитной зоной:

* Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – санитарно-защитная зона 100 м.
* Стоянки (парки) грузового автотранспорта – санитарно-защитная зона 100 м.
* Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – санитарно-защитная зона 100 м.
* Мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде населенный пункт, на территории автотранспортных предприятий) – санитарно-защитная зона 100 м.
* Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе) – санитарно-защитная зона 50 м.

1. **Зона железнодорожного транспорта-ИТ3**

По территории поселения проходит железная дорога Лиски - Алексеевка ОАО Российские железные дороги филиал ЮВЖД. На территории хутора Шинкин расположена железнодорожная станция.

Границы зоны ИТ3 совпадают с кадастровыми границами железной дороги.

* 1. **Градостроительный регламент зоны инфраструктуры железной дороги ИТ3 (регламент определяет режим использования земельных участков в границах территориальной зоны, не занятых линейными объектами)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **ВРИ** | **Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков** | **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС)** | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС** | | |
| **Показатель** | **Предельные параметры** | **Примечания** |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт | - Размещение железнодорожных путей;  - размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;  - размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами. | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 100/5000 кв.м.  2 этажа  12 м  3 м  60%  10% | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования и на участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.  За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.  В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных сходов пешеходных переходов). |
| 12.0 | Общее пользование территории | - размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования |  | Для установления вида разрешенного использования земельного участка с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники,  здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 100/5000 кв.м.  2 этажа  12 м  3 м  60%  10% |  |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | | | | | |
| Не устанавливаются | | | | | |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительстваустановленные к основным и условно разрешенным видам использования | | | | | |
| Не устанавливаются | | | | | |

3.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 1.1 | В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:  - строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;  - распашка земель;  - выпас скота;  - выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. | Все участки зоны |

Земельные участки, расположенные в полосе отвода и охранных зонах железной дороги используются в соответствии с Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 отраженными в статье 28 настоящих Правил.

**Статья 22. Зоны сельскохозяйственного использования**

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента принятия решения об изменении их использования в соответствии с проектами планировки (ст. 85 ЗК РФ).

Порядок осуществления хозяйственной деятельности на территориях зон сельскохозяйственного использования определяется собственниками, пользователями, арендаторами земельных участков в соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием земель, градостроительным зонированием, проектами планировки и землеустроительной документацией.

Земельные участки, расположенные на территориях зон сельскохозяйственного использования могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду для садоводства, огородничества, сенокошения и других аналогичных целей, не связанных со строительством.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть переведены в состав другой функциональной зоны, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для конкретных территорий поселения.

На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов производственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду.

**1. Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов - СХ1**

На территории Урывского сельского поселения в составе земель населенных пунктов выделяется 8 участков зоны сельскохозяйственного использования, в том числе:

- в селе Урыв-Покровка выделяется 6 участков;

- в хуторе Ново-Успенка выделяется 2 участка;

**1.1.** Описание границ участков зоны СХ1

1. Населенный пункт – с. Урыв-Покровка (СХ1\1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка градостроительного зонирования** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| СХ1/1/1 | Граница зоны проходит от точки 244 до точки 245 вдоль границ населенного пункта в северном направлении. Затем до точки 244 в южном направлении. |
| СХ1/1/2 | Граница зоны проходит от точки 242 до точки 243 в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта. Далее до точки 242 в юго-восточном направлении. |
| СХ1/1/3 | Граница зоны проходит от точки 52 до точки 53 и 59 в восточном направлении. Далее до точки 60 в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта. Затем до точки 52 в северо-западном направлении. |
| СХ1/1/4 | Граница зоны проходит от точки 188 до точки 189 в юго-восточном направлении вдоль границы населенного пункта, далее до точки 190 в юго-западном направлении и до точки 188 в северо-западном направлении. |
| СХ1/1/5 | Граница зоны проходит от точки 179 до точки 180 в северо-восточном направлении, далее до точки 181 в южном направлении. Затем до точки 182 в западном направлении и до точки 179 в северо-западном направлении. |
| СХ1/1/6 | Граница зоны проходит от точки 202 до точки 203 в северо-восточном направлении, далее до точки 199 в юго-восточном направлении вдоль границы населенного пункта, затем до точки 198 в юго-западном направлении. Затем до точки 206 в северо-западном направлении и до точки 207 в западном направлении и до точки 272 в южном направлении. Далее до точки 201 в западном направлении и до точки 202 в северном направлении. |

2. Населенный пункт – х. Ново-Успенка (СХ1\2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка градостроительного зонирования** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| СХ1/2/1 | Граница зоны проходит от точки 40 до точки 42 в восточном направлении, далее до точки 41 в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта и до точки 40 в северном направлении. |
| СХ1/2/2 | Граница зоны проходит от точки 3 до точки 4 в восточном направлении, далее до точки 5 в южном направлении и до точки 6 в западном направлении. Затем до точки 3 в северо-западном направлении вдоль границы населенного пункта. |

1.2. Градостроительный регламент зоны для сельскохозяйственного использования СХ1.

1. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ1

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные виды разрешенного использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)** |
| * Поля и участки для выращивания сельхозпродукции; * Луга, пастбища; * Огороды; * Личные подсобные хозяйства; * Теплицы | * Подъезды, проезды, разворотные площадки; * Временные стоянки автотранспорта; * Хозяйственные постройки; * Туалеты; * Площадки для сбора мусора; * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; * Защитные лесополосы; * Зелёные насаждения; * Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| **Условно разрешенные виды использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов** |
| * Коллективные сараи для содержания скота и птицы; * Временные (сезонные) павильоны и киоски розничной торговли и обслуживания населения; * Садовые дома для сезонного проживания; * Магазины хозяйственных товаров, садового инвентаря, строительных материалов; * Опорные пункты правопорядка | * Подъезды, проезды, разворотные площадки; * Временные стоянки автотранспорта; * Хозяйственные постройки; * Туалеты; * Площадки для сбора мусора; * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; * Защитные лесополосы; * Зелёные насаждения; * Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |

2)Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Площадь земельного участка** |  |
| Максимальная | 5000 кв.м. |
| Минимальная | 150 кв.м |
| **Количество этажей** |  |
| максимальное | 3 |
| **Высота зданий, сооружений** |  |
| максимальная | 12 м |
| **Процент застройки** |  |
| максимальный | 40% |
| **Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений** | 3 м |
| **Иные показатели** |  |
| Минимальные отступы от застройки в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 6 м |
| отступ застройки от границ земельных участков | до жилого дома на участке для ведения личного подсобного хозяйства– 3 м;  в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка при согласии соседей (заверяется нотариально) составляет не менее:  1,0 м - для одноэтажного жилого дома;  1,5 м - для двухэтажного жилого дома;  2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м |

3). Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 1.1 | Регулярная санитарная очистка территории | Все участки зоны |
| 1.2 | Для участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий, объектов спецназначения, действуют дополнительные регламенты в соответствии со ст. 27 настоящих Правил. | Все участки зоны |
| 1.3 | Мониторинг уровня положения грунтовых вод в целях исключения случаев подтопления | Все участки зоны |
| **2. Защита от опасных природных процессов** | | |
| 2.1 | Проведение дополнительных мероприятий по защите от затопления паводком в соответствии со статьей 27 настоящих Правил. | Все участки зоны |
| 2.2 | Для участков зоны, расположенных в границах водоохраной зоны действуют дополнительные регламенты в соответствии со статьей 27 настоящих Правил. | Все участки зоны |

**2. Зоны сельскохозяйственных угодий в границах земель сельскохозяйственного назначения - СХ2**

В соответствии с статьей 36 части 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, часть 7 Градостроительного кодекса РФ).

**24. Зоны специального назначения**

**1. Зона кладбищ - СН1**

На территории поселения выделяется 4 участка зоны кладбищ.

**1.1** в селе Урыв-Покровка – 3 участка (СН1\1);

в хуторе Ново-Успенка – 1 участок (СН1\2).

1. Населенный пункт – с. Урыв-Покровка (СН1\1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка зоны** | **Картографическое описание** |
|
| СН1/1/1 | Граница зоны проходит от точки 175 до точки 270 в северо-восточном направлении, затем до точки 271 в юго-восточном направлении и до точки 278 в юго-западном направлении вдоль границы населенного пункта и за границей населенного пункта. Затем до точки 269 и 175 в северо-западном направлении. Часть зоны располагается за границей населенного пункта |
| СН1/1/2 | Граница зоны проходит от точки 276 до точки 275 в восточном направлении, далее до точки 168 в южном направлении и до точки 277 в западном направлении. Далее до точки 276 в северном направлении. |
| СН1/1/3 | Граница зоны располагается за границей населенного пункта. И идет от точки 102 до точки 280 в восточном направлении, далее до точки 281 в юго-западном направлении и до точки 279 в северо-западном направлении. Затем до точки 102 в северном направлении. |

1. Населенный пункт – х. Ново-Успенка (СН1\2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка зоны** | **Картографическое описание** |
|
| СН1/2/1 | Граница зоны проходит от точки 43 до точки 44 в северо-восточном направлении. Далее до точки 45 в юго-восточном направлении и до точки 46 в юго-западном направлении. Затем до точки 43 в северо-западном направлении. |

**1.2. Градостроительный регламент зоны кладбищ СН1**

Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.1.1279-03, регионального норматива градостроительного проектирования № 25-п от 05.06.2008, санитарных правил устройства и содержания кладбищ и в соответствии с требованиями ст. 27.3.3. настоящих Правил;

1. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СН1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные виды разрешенного использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)** |
| * Действующие кладбища; * Кладбища, закрытые на период консервации; * Объекты, связанные с отправлением культа; * Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; * Административные здания кладбищ | * Вспомогательные здания и сооружения, связанные с ведущим видом использования; * Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, * Гостевые автостоянки, парковки, * Площадки для сбора мусора * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, * Общественные туалеты; * Благоустройство территорий |
| **Условно разрешенные виды использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов** |
| * Культовые здания и сооружения * Отделения, участковые пункты милиции; * Киоски, временные павильоны розничной торговли; * Оранжереи; * Хозяйственные корпуса | * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения, * Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; * Резервуары для хранения воды; * Объекты пожарной охраны. * Общественные туалеты; * Парковки |

2). Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СН1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Площадь земельного участка** |  |
| Максимальная | 2000 кв.м. |
| Минимальная | 100 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 6 м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 20 м |
| **Процент застройки** |  |
| максимальный | 20% |
| **Иные показатели** |  |
| Площадь мест захоронения | 65 – 70% |

3). Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СН1:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** |
| **1.Общие требования** | |
| 1.1 | Не разрешается размещать кладбища на территориях:   * первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; * первой зоны санитарной охраны курортов; * с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; * со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; * на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| 1.2 | Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:   * иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам и водозаборным сооружениям для питьевых и хозяйственных нужд населения; * не затопляться при паводках; * иметь уровень стояния грунтовых вод не менее 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; * иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%; * располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. |
| **2. Санитарно-гигиенические и экологические требования.** | |
| 2.1 | Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м. до красных линий и на расстоянии 100м. до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (при занимаемой площади до 10 га). |
| 2.2 | Санитарно-защитная зона от закрытых и сельских кладбищ составляет 50м. |
| 2.3 | Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 20% от территории кладбища. |

**Статья 25. Зоны водных объектов общего пользования**

Зоны водных объектов общего пользования включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными территориями. Границы зон устанавливаются по границам прибрежных полос, границам земельных участков пляжей.

**1. Зона водных объектов общего пользования - водотоков и замкнутых водоемов (рек, озер, болот, ручьев, родников) – В1**

В соответствии с статьей 36 части 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель водного фонда. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, часть 7 Градостроительного кодекса РФ).

На территории поселения расположены водные объекты:

1. р. Дон в юго-восточной стороне от с. Урыв-Покровка;

2. р. Измайла в центре сельского поселения;

3. Б/н, в 1,4 км к западу от с. Урыв-Покровка;

4. Б/н, в 2,7 км от с. Селявное.

**Статья 26. Зона лесов**

**1. Зона земель лесного фонда Л1.**

В составе земель лесного фонда могут быть выделены участки, предоставленные для осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, строительства, реконструкции, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, территории объектов культурного наследия, иных установленных законодательством целей

В соответствии с статьей 36 части 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, часть 7 Градостроительного кодекса РФ).

**Статья 27. Дополнительные градостроительные регламенты в зонах с особыми условиями использования территории и иных зонах с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах**

**27.1. Зоны охраны объектов культурного наследия**

На территории поселения расположено 14 объектов культурного наследия:

1. Курган у с. Урыв-Покровка (16);

2. Курганная группа 1 у х. Дубовый (22);

3. Курганная группа 2 у с. Мастюгино (26);

4. Курганная группа 4 у с. Болдыревка (35);

5. Поселение у с. Болдыревка (66);

6. Поселение у с. Голдаевка (59);

7. Поселение 11 у с. Болдыревка (68);

8. Поселение 12 у с. Болдыревка (70);

9. Поселение 13 у с. Болдыревка (71);

10. Поселение 14 у с. Болдыревка (72);

11. Поселение 2 у с. Голдаевка (82);

12. Поселение 9 у с. Болдыревка (107);

13. Поселение у с. Ново-Успенка (109)

14. Никольская церковь в с. Урыв-Покровка

У данных памятников истории и культуры нет утверждённой зоны охраны, зона не подлежит отображению.

Границы зон охраны объектов культурного наследия определяются проектом и утверждаются для каждого объекта индивидуально постановлением правительства Воронежской области.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

**27.2. Зона особо охраняемых природных территорий – ОХ**

На территории поселения расположена особо охраняемая природная территория:

В северо-западной части поселения находится – региональный заказник «Родники»

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, часть 7 Градостроительного кодекса РФ).

**27.3. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:**

**27.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы**

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодексом Российской Федерации. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод,

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов,

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

1) Параметры зоны:

Ширина **береговой полосы** водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. Береговая полоса болот и природных выходов подземных вод (родников) – не определяется.

**Водоохранные зоны** примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. Ширина водоохранной зоны:

1. р. Дон - водоохранная зона составляет 200 м;

2. р. Измайла - водоохранная зона составляет – 50 м;

3. Б/н, в 1,4 км к западу от с. Урыв-Покровка - водоохранная зона составляет – 50 м;

4. Б/н, в 2,7 км от с. Селявное - водоохранная зона составляет – 50 м;

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере **50** метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере **50** метров.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон устанавливаются **прибрежные защитные полосы**, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

2) Ограничения деятельности:

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

**27.3.2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборов).**

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1) Параметры зоны:

Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

2) Ограничения деятельности:

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, хламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспотребнадзора.

**27.3.3. Санитарно-защитные зоны кладбищ**

1) Параметры зоны:

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

1. 300 м - при площади кладбища до 20 га;

2. 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

2) Ограничения деятельности:

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.

В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских населенных пунктов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с уполномоченными органами Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Размещение зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

**27.4. Ограничения по требованиям охраны инженерно-транспортных коммуникаций**

**27.4.1. Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог[[1]](#footnote-1).**

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

1) В пределах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

2). В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

**27.4.2. Охранная зона магистральных трубопроводов[[2]](#footnote-2)**.

Проектирование, строительство, эксплуатация магистральных трубопроводов ведется согласно требованиям СНиП 2.05.06-85\* Магистральные трубопроводы. Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 1992 № 9 (ред от 23.11.1994) составляют:

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,

нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями,

проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных

и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и

газораспределительных станций, станций подземного хранения газа,

нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,

отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

**27.4.3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства[[3]](#footnote-3)**

1) Размеры охранных зон

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

до 1 кВ – 2 м.

1-20 кВ – 10 м.

35 кВ – 15 м.

110 кВ – 20 м.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

2) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

3). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

3) В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

**27.4.4. Охранная зона и санитарно-защитная зона линий связи[[4]](#footnote-4)**

4. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1) Охранные зоны

а) устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

2). На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

3) Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

**27.5. Ограничения по воздействию природных и техногенных факторов**

**27.5.1. Зоны подтопления грунтовыми водами**

Защита от подтопления должна включать в себя:

* локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
* водоотведение;
* утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
* систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

**27.5.2. Зона затопления паводком 1% обеспеченности**

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

**27.5.3. Территории подверженные экзогенным геологическим процессам: овражные и прибрежно-склоновые (в т. ч. оползневые) территории;**

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

* изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
* регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
* предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
* искусственное понижение уровня подземных вод;
* агролесомелиорация;
* закрепление грунтов (в том числе армированием);
* удерживающих сооружений;
* террасирование склонов;
* прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

**27.5.4. Нарушенные территории**.

Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования в основном в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83\* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

1.2. Градостроительный регламент зоны для сельскохозяйственного использования СХ1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **ВРИ** | **Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков** | | | **Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС)** | | | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС** | | | |
| **Показатель** | | **Предельные параметры** | **Примечания** |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Растениеводство | | | -осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур | | | - минимальная/  максимальная площадь земельных участков  - иные параметры: максимальная высота объектов капитального строительства, отступы от границ земельных участков, процент застройки земельного участка | | 150/5000 кв.м.  не подлежат установлению |  |
| 1.12 | Пчеловодство | | | -осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;  размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;  размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | | |
| 13.1 | Ведение огородничества | | | -осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур;  - размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | | |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Скотоводство | | - хозяйственная деятельность, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанная с разведением сельскохозяйственных животных: - сенокошение,  - выпас сельскохозяйственных животных,  - производство кормов,  - размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;  - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | | - минимальная/ максимальная площадь земельного участка  -минимальные отступы от границы земельного участка  максимальное количество этажей  максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - максимальный процент застройки в границах земельного участка | | 150/500000 кв. м;  3 м;  3 этажа  12 м  40% | | Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией. (ЗК 136-ФЗ ст. 88) |
| 1.15 | | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | | -размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | | - минимальная/максимальная площадь земельного участка  - минимальные отступы от границы земельного участка | | 150/50000 кв. м.  3 м | |  |
| 1.18 | | Обеспечение сельскохозяйственного производства | | - машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники,  - амбары,  - водонапорные башни,  - трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства | | - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)    - минимальный процент озеленения от общей площади земельного участка | | 40%  12 м  15% | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ К ОСНОВНЫМ | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Коммунальное обслуживание | | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - водозаборы;  - очистные сооружения;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - канализация;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники,  здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг | | - минимальная/  максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей    - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)    - минимальные отступы от границ смежных земельных участков,  от фронтальной границы участка  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка. | | 150/5000 кв.м.  3 этажей  12 м  3 м  6 м.  40%  10% |  |
| 12.0 | | | Общее пользование территории | | -размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы | | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования | |  | Для установления вида разрешенного использования земельного участка с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования |

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 1.1 | Регулярная санитарная очистка территории | Все участки зоны |
| 1.2 | Для участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов спецназначения, действуют дополнительные регламенты в соответствии со ст. 28 настоящих Правил. | Все участки зоны |
| 1.3 | Запрет на устройство открытых стоков от хозяйственных построек для участков, расположенных в водоохраной зоне реки. | Все участки зоны |
| 1.4 | Мониторинг уровня положения грунтовых вод в целях исключения случаев подтопления | Все участки зоны |
| **2. Защита от опасных природных процессов** | | |
| 2.1 | Проведение дополнительных мероприятий по защите от затопления паводком в соответствии со статьей 28 настоящих Правил. | Все участки зоны |
| 2.2 | Для участков зоны, расположенных в границах водоохраной зоны действуют дополнительные регламенты в соответствии со статьей 28 настоящих Правил. | Все участки зоны |
| **3. Охрана объектов культурного наследия** | | |
| 3.1 | Для участков зоны, расположенных в границах объектов культурного наследия действуют дополнительные регламенты в соответствии со статьей 28 настоящих Правил | Все участки зоны |

**2. Зоны сельскохозяйственных угодий в границах земель сельскохозяйственного назначения - СХ2**

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (статья 36, часть 7 Градостроительного кодекса РФ).

**Статья 23. Зоны специального назначения**

1.Зона кладбищ – СН1

На территории поселения выделяется 5 участков зоны кладбищ.

1.1. Описание прохождения границ участков зоны кладбищ – СН1

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер участка зоны** | **Картографическое описание участка градостроительного зонирования** |
| **с. Нижний Ольшан** | |
| СН1/1/1 | Границы зоны совпадают с границами земельного участка, занимаемого кладбищем, расположенной за границей поселения. Границы участка зоны проходят через точки 162-163-164-165, обозначенные на карте градостроительного зонирования. |
| **с. Верхний Ольшан** | |
| СН1/2/1 | Границы зоны совпадают с границами земельного участка, занимаемого кладбищем, расположенным в восточной части населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 25-26-27-28, обозначенные на карте градостроительного зонирования . |
| СН1/2/2 | Границы зоны совпадают с границами земельного участка, занимаемого кладбищем, расположенным в центральной части населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 53-54-55, обозначенные на карте градостроительного зонирования . |
| **д. Коловатовка** | |
| СН1/3/1 | Границы зоны совпадают с границами земельного участка, занимаемого кладбищем, расположенным в центральной части населенного пункта. Границы участка зоны проходят через точки 42-43-44-45, обозначенные на карте градостроительного зонирования. |
| **х.Шинкин** | |
| СН1/4/1 | Границы зоны совпадают с границами земельного участка, занимаемого кладбищем. Границы участка зоны проходят через точки 136-137-138-139, обозначенные на карте градостроительного зонирования. |
| **х. Засосна** | |
| СН1/5/1 | Границы зоны совпадают с границами земельного участка, занимаемого кладбищем. Границы участка зоны проходят через точки 19-20-21-22-24-25, обозначенные на карте градостроительного зонирования. |

1.2.Градостроительный регламент зоны кладбищ СН1

1) Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СН1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные виды разрешенного использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)** |
| * Действующие кладбища; * Объекты, связанные с отправлением культа; * Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; * Административные здания кладбищ | * Вспомогательные здания и сооружения, связанные с ведущим видом использования; * Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения; * Гостевые автостоянки, парковки; * Площадки для сбора мусора; * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; * Общественные туалеты; * Благоустройство территорий |
| **Условно разрешенные виды использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов** |
| * Культовые здания и сооружения * Отделения, участковые пункты милиции; * Киоски, временные павильоны розничной торговли; * Оранжереи; * Хозяйственные корпуса | * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения; * Вспомогательные здания и сооружения, технологически связанные с ведущим видом использования; * Резервуары для хранения воды; * Объекты пожарной охраны; * Общественные туалеты; * Парковки |

2). Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СН1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Площадь земельного участка** |  |
| Максимальная | 30000 кв.м. |
| Минимальная | 100 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 6 м |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 20 м |
| **Процент застройки** |  |
| максимальный | 20% |
| **Иные показатели** |  |
| Площадь мест захоронения | 65 – 70% |
|  |  |

3). Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СН1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 1.1 | Проектирование кладбищ и организацию их санитарно-защитных зон следует вести с учетом СанПиН 2.1.1279-03, санитарных правил устройства и содержания кладбищ.  Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.  Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:  а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:   * 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается); * 300 м - при площади кладбища до 20 га; * 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;   б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;  в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.  Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. | Все участки зоны |
| 1.2 | По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.  На кладбищах и в зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. | Все участки зоны |

**2.** Зона скотомогильников – СН2

На территории Урывского сельского поселения выделяется 3 участка зоны размещения не действующих (закрытых) скотомогильников, из них два скотомогильника и один сибиреязвенный, расположенные за границами населенных пунктов.

1.1. Градостроительный регламент зоны скотомогильников (СН2)

1) Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СН2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные виды разрешенного использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)** |
| * размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям); * Ограждения, осушительные траншеи. | * Подъездные пути; * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения |

Условно разрешенные виды использования не устанавливаются.

2) Параметры размещения и застройки земельных участков зоны СН2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Площадь земельного участка** |  |
| Минимальная | 600 кв.м. |
| **Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений** | 6 м |
| **Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений** | 10 м |
| **Процент застройки** |  |
| максимальный | 60% |

3) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СН2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Строительные требования** | | |
| 1.1 | Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.  После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.  Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверхности земли.  Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.  Обязательное восстановление осевших насыпей старых могил на скотомогильниках на высоту не менее 0,5 м над поверхностью земли. | Все участки зоны |
| **2. Санитарно-гигиенические и экологические требования** | | |
| 2.1 | - плотно закрывать крышку биотермической ямы после каждого сброса биологических отходов;  - оканавливание территории скотомогильника траншеей глубиной не менее 2 м в случае его подтопления при строительстве гидросооружений или паводковыми водами и размещение вынутой земли на территории скотомогильника, а также разравнивание и прикатывание этой земли вместе с могильными курганами. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют слоем не менее 0,4 м;  - запирать ворота скотомогильника и крышки биотермических ям на замки;  - ветеринарный осмотр биологических отходов перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания со сверкой соответствия каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами и проведение при необходимости патологоанатомического вскрытия трупов;  - повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю. | Все участки зоны |

Скотомогильники размещаются за пределами границ населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 м.

Запрещается:

- размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и

заповедной зонах;

- выпас скота, сенокосы;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Проектирование и эксплуатацию скотомогильников, организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.1.1279-03 и требований статьи 28 настоящих Правил.

**3**. Зона сбора отходов потребления – СН3.

На территории Урывского сельского поселения выделяется 1 участок зоны сбора твердых бытовых отходов, расположенные за границами населенных пунктов.

1.1. Градостроительный регламент зоны с полигонов твердых бытовых отходов (СН3)

1) Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СН3:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные виды разрешенного использования** | **Вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным)** |
| * Специальные сооружения, предназначенные для размещения отходов производства и потребления * Ограждения, осушительные траншеи, валы | * Подъездные пути; * Сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения |

Условно разрешенные виды использования не устанавливаются.

2) Параметры размещения и застройки земельных участков зоны СН3:

|  |  |
| --- | --- |
| **Площадь земельного участка** |  |
| Максимальная | 20000 кв.м. |
| Минимальная | 200 кв.м. |
| **Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений** | 6 м |
| **Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений** | 10 м |
| **Процент застройки** |  |
| максимальный | 20% |

3) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне СН3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид ограничения** | **Код участка зоны** |
| **1. Строительные требования** | | |
| 1.1 | Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01 «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстоем России от 05.11.1996 г.  Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ)  - полигонов ТБО следует принимать из расчета 0,02-0,05 га на 1000 т бытовых отходов (СЗЗ – 500 м.);  - мусороперерабатывающих предприятий, мощностью до 100 тыс. т/год – 0,05 га (СЗЗ – 300 м.);  - мусороперерабатывающих предприятий, мощностью свыше 100 тыс. т/год – 0,05 га (СЗЗ – 500 м.) (Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области № 61-02-03/374 от 29.12.2014 г.).  Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине не менее 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон для ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. | Все участки зоны |

Места размещения объектов хранения и утилизации производственных, бытовых и иных отходов размещаются за пределами границ населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м.

Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению, токсичных отходов производства и потребления 1 – 2 классов опасности, поля ассенизации и поля запахивания, мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше 40 тыс. т/год – относятся к предприятиям I класса санитарной классификации с санитарно-защитной зоной 1000 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

1.2. Градостроительный регламент зоны П1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  ВРИ | Виды разрешенного использования (ВРИ) земельных участков | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС | | |
| Показатель | Предельные параметры | Примечания |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 6.4 | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | - минимальная/максимальная площадь земельного участка    - минимальные отступы от границы земельного участка  - максимальный процент застройки в границах земельного участка    - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальный процент озеленения от общей площади земельного участка | 200/50000 кв. м;  6 м;  80%  60 м  15% | Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией. (ЗК 136-ФЗ ст. 88) |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия |
| 1.13 | Рыбоводство | -осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);  размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | - минимальная/ максимальная площадь земельного участка  -минимальные отступы от границы земельного участка  максимальное количество этажей  максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - максимальный процент застройки в границах земельного участка | 200/500000 кв. м.  3 м  3 этажа  60 м  80% |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | - минимальная/ максимальная площадь земельного участка | 200/5000 кв. м. |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | - минимальная/максимальная площадь земельного участка  - минимальные отступы от границы земельного участка  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)    - минимальный процент озеленения от общей площади земельного участка | 200/50000 кв. м.  6 м  80%  60 м  15% |
| 6.9 | Склады | Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией. (ЗК 136-ФЗ ст. 88) |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | - машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники,  - амбары,  - водонапорные башни,  - трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства |  |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 4.4 | Магазины | - объекты капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 4/50000 кв.м.  2 этажа  15 м  6 м  80%  10% |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | - объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) |
| 4.1 | Деловое управление | - объекты капитального строительства для размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг. |
| 6.8 | Связь | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 3.1](#Par155) | минимальная/максимальная площадь земельных участков  -предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка | 200/550000 кв.м.  60 м  (устанавливается в зависимости от индивидуальных особенностей застройки).  6 м  Для размещения объектов инженерной инфраструктуры - 0,5 м  80% |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ К ОСНОВНЫМ И УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | - объекты капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами (поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости).  - котельные;  - водозаборы;  - очистные сооружения;  - насосные станции;  - водопроводы;  - линии электропередач;  - трансформаторные подстанции;  - газопроводы;  - линии связи;  - телефонные станции;  - канализация;  - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники,  здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | - минимальная/максимальная площадь земельных участков  -максимальное количество этажей  - максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли)  - минимальные отступы от границ земельных участков  - максимальный процент застройки в границах земельного участка  - минимальный процент озеленения от площади земельного участка | 4/50000 кв.м.  2 этажа  10 м  3 м  65%  10% | Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75 % площади территории. До 25% территории допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных. |
| 12.0 | Общее пользование территории | - автомобильные дороги в границах населенных пунктов;  - пешеходные тротуары;  - пешеходных переходы;  - парки, скверы, бульвары, площади, набережные и другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы | действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования |  | Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования |

1. Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. N 233 [↑](#footnote-ref-1)
2. «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв.постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. N 9 и Министерством топлива и энергетики России от 29.04.1992 г.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 **«**О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» [↑](#footnote-ref-3)
4. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 [↑](#footnote-ref-4)