

**Администрация**

**Березовского сельского поселения**

**Бутурлиновского муниципального района**

**Воронежской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| От 31.01.2018 год  № 07  п. Зеленый  **Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в области пожарной безопасности** |  |

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, администрация  Березовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан  (приложение).  
         2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

 2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области.

4.  Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава Березовского

сельского поселения                                     Н.В. Дьяченков

   Приложение

                                                          к постановлению администрации

Березовского сельского поселения

от 31.01.2018 г. № 07

**Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Березовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  | |
| N п/п | Наименование помещения, строения | | | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) | | | | | | |
|  |  | | | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> | ведро | ящик с песком <4> | лопата | |
| 1. | Индивидуальные жилые и садовые дома | | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. | | | | | | |
|  | 2. Внутренним пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется данная установка. Пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Рукав должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. | | | | | | |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. | | | | | | |
|  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. | | | | | | |