

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калужская область**

**Думиничский район**

**Администрация сельского поселения**

**«ДЕРЕВНЯ БУДА»**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«24» августа 2020 года № 11

**Об утверждении Графика проведения осмотров детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения «Деревня Буда» в 2020 году.**

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполнения работ при осмотрах оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения «Деревня Буда», руководствуясь постановлением администрации сельского поселения «Деревня Буда» от 24.08.2020 № 38 «Об утверждении Правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на  территории  сельского поселения «Деревня Буда»», в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

 1. Утвердить график проведения осмотров оборудования детских игровых площадок согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации  О.Л.Чечеткина**

Приложение

к распоряжению администрации

 сельского поселения «Деревня Буда»

от 24.08.2020 № 11

**График проведения осмотров оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения «Деревня Буда»**

**в 2020 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проведения осмотра**  | **Срок проведения осмотра**  |
| 1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детских игровых площадок (далее – оборудование) проводится ежедневно. При проведении регулярного визуального осмотра выявляются очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования и т.д.).   |   **ежедневно** |
| 2. Функциональный осмотр оборудования проводится один раз в три месяца. При проведении функционального осмотра проводится детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов оборудования. При функциональном осмотре особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.  |  **06.08.2020г.****09.11.2020г**  |
| 3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводится один раз в год не позже июня месяца. В ходе ежегодного основного осмотра оборудования определяют: наличие гниения деревянных элементов; наличие коррозии металлических элементов; влияние выполненных ремонтных работ на безопасность эксплуатации оборудования. При проведении ежегодного основного осмотра оборудования особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.   | **29 мая 2021г.**  |