ПРОЕКТ

 

Российская Федерация

Брянская область

Климовский район

Новоюрковичская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » июля 2021 г. №

с. Новые Юрковичи

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования

Новоюрковичского сельского поселения

Климовского муниципального района

Брянской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
	1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новоюрковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области (Приложение №1).
	2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования Новоюрковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области (Приложение № 2).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте Новоюрковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области.

3.Постановление № 55 от 08.08.2017 года «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным

инвентарем» считать утратившим силу.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Новоюрковичской

сельской администрации: Н.П. Прокопенко

|  |
| --- |
| Приложение1к постановлению администрацииНовоюрковичского сельского поселенияот\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_ |

 **Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Новоюрковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Защища­емаяплощадь | Средства пожаротушенияи противопожарного инвентаря(штук) |
| Порош­ковыйогнету­шительОП-4(илианало­гичный) | ящик спескомемкос­тью0,5куб. м | бочка сводойи ведро | багор,топор,лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1(\*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(\*) | - | 1(\*) | 1,1,1 (\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1(\*) | 1,1,1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

(\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

|  |
| --- |
| Приложение2к постановлению администрацииКлимовского районаот\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_ |

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования Новоюрковичского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование первичных средствпожаротушения, немеханизированногоинструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): |  |
|  | - воздушно-пенные (ОВП) |  |
|  | вместимостью 10 л; | 2 |
|  | - порошковые (ОП) |  |
|  | вместимостью, л / массой |  |
|  | огнетушащего состава, кг |  |
|  | ОП-10/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная | 1 |
|  | ткань или войлок (кошма, покрывало из |  |
|  | негорючего материала) размером не |  |
|  | менее 1 х1м |  |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |