**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 07.10.2021 года № 30**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Краснобратского сельского**

**поселения № 30 от 19.06.2014г. «Об утверждении**

**схемы водоснабжения и водоотведения Краснобратского**

**сельского поселения»**

В соответствии с Федеральным закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Краснобратского сельского поселения, администрация Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в постановление администрации Краснобратского сельского

поселения № 30 от 19.06.2014г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Краснобратского сельского поселения» дополнив приложение приложением № 1 к данному постановлению.

2. Пункт 4.1 Водоснабжение изложить в следующей редакции:

Водоснабжение с. Пришиб осуществляется МП «Райводснаб» от 6-ти артезианских скважин, расположенных на территории Краснобратского сельского поселения, глубиной от 42 до 86 метров, глубинными насосами ЭЦВ 10-120-60 и DAB SS 6E.

**Скважины**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ скв** | **Дата ввода** | **Глубина скважины, м** | **Произв-ть скважины**  **м3/час** | **Марка насоса рекоменд.** |
| 1 | 21.06.1983 | 86 | 116 | ЭЦВ 10-120-60 |
| 2 | 21.07.1983 | 86 | 62 | DAB SS 6E |
| 3 | 08.1983 | 86 | 62 | DAB SS 6E |
| 4 | 21.05.1990 | 42 | 63 | DAB SS 6E |
| 7 | 26.06.1983 | 86 | 108 | ЭЦВ 10-120-40 |
| 8 | 14.05.2002 | 86 | 64 | DAB SS 6E |

Существующие скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса в радиусе 30м. Цикл производства и подачи питьевой воды происходит непрерывно. По сборному коллектору протяженностью 1225м вода поступает на станцию обезжелезивания, основной функцией которой, является очищение воды от примесей железа с 8 мг\л до 0,05 мг\л

Со станции обезжелезивания вода подается в 2подземных бетонных резервуара жесткой воды, объемом по 3000м3 каждый.

*Резервуары чистой воды V=3000м3 – 2шт. в с. Пришиб, Воронежская область*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Шт.** | **V, м3** | **Год постройки** | **Необходимо выполнить** |
| 1 | Резервуар чистой воды | 2 | 3000 | 1985 | См. примечание |

***Примечание****: 1. металлические трубопроводы со станции обезжелезивания Ø 500÷600мм к резервуарам и от резервуаров до насосной 2го подъема эксплуатируются с 1986г.*

Со станции 2-го подъема шестью насосами д-320 производительностью 320 м3\час каждый, установленной мощностью 55 квт\ч, вода подается в магистральный водопровод и на перекачивающую станцию 3-го подъема.

*Насосная станция 2 подъема по с. Пришиб, Воронежская область*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ насоса** | **Марка насоса** | **Год выпуска** | **Ввод в эксплуатацию насоса** | **Производ-сть м3/ч** | **Мощность кВт** | **Напор** | **% износа** | **Примечание** |
| №1 | Д-320 | 1985 | 1986 | 300 | 55 | 40 | 100% |  |
| №2 | LOWARA 100-160/300 | 2017 | 2017 | 300 | 32 | 25 | 60% |  |
| №3 | LOWARA 100-160/300 | 2018 | 2018 | 300 | 32 | 25 | 40% |  |
| №4 | LOWARA 100-160/300 | 2017 | 2017 | 300 | 32 | 25 | 60% |  |
| №5 | Д-320 | 1985 | 1986 | 300 | 55 | 40 | 100% |  |
| №6 | Д-320 | 1985 | 1986 | 300 | 55 | 40 | 100% |  |

***Примечание****: Трубы в машинном зале Ø 300÷700*

Водопроводная сеть –смешанная: кольцевая и тупиковая, состоящая из чугунных, стальных, асбоцементных труб диаметром от 100 мм до 500мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поселений** | **Протяженность водопроводных сетей (км)** | **Протяженность сетей нуждающихся в замене (км)** | **% износа сетей** |
| Краснобратское сельское поселение 2020 | 10,5 | 5.1 | 49 |
| 01.11.2020 |  |  |  |

**Данные лабораторных анализов качества воды**

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.».

Качество воды определено протоколом лабораторных испытай, который ежегодно выставляются на сайте администрации Краснобратского сельского поселения.».

Таблица водопотребления по Краснобратскому сельскому поселению на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребитель** | **Наименование расхода** | **Ед-ца изме- ре- ния** | **Кол-во** | **Средне суточн. норма на ед. изм.** | **Водопотребление** | | | |
| **Сред. сут. м³/сут** | **Годовое т.м³/год** | **Макс. сут. м³/сут** | **Макс. час. м³/час** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **С. Пришиб** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Существую-**  **щее положение 2020г.** | Хоз-питьевые нужды | чел | 1860 | 0.2 | 0.09 | 55,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неучтённые расходы | % |  | - |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения.  2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).  3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85\* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).». | | | | | | | | | | |

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте администрации Краснобратского сельского поселения .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Краснобратского сельского поселения М.Н. Ярцева

Приложение №1 к постановлению 07.10.2021г № 30

О внесении изменений в постановление

администрации Краснобратского сельского

поселения № 30 от 19.06.2014г. «Об утверждении

схемы водоснабжения и водоотведения Краснобратского

сельского поселения»

|  |
| --- |
| **Схема водоснабжения Краснобратского сельского поселения** |
| **для схемы распол водопр на КПТ.BMP**  Масштаб 1:17000  **Условные обозначения:**  – линия водопровода. |